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	Противогазовый фильтр  в металлическом корпусе (искробезопасное исполнение)  обеспечивает защиту от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°, неорганических газов и паров  (кроме монооксида углерода); кислых газов и паров.
Соединительная часть (горловина): резьба круглая 40х4 (ГОСТ 8762-75).
Класс защиты: 
- по органическим газам и парам - 2 (средней эффективности);
- по неорганическим газам и парам  - 2 (средней эффективности);
- по кислым газам и парам кислот – 2 (средней
 эффективности).
Время защитного действия по тест-веществам в условиях испытаний согласно ГОСТ 12.4.235-2019
Гарантийные срок хранения, не менее - 5,5 лет 
Срок годности: не более гарантийного срока хранения. 
Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, желтый.
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019. Заключение об искробезопасности материала фильтра.

	Для всех категорий работников при работе в производственных условиях, связанных с возможным выбросом вредных веществ. Используется в составе промышленных фильтрующих противогазов ДОТ.



image1.png
5 Oy NOTUEO A i

L ===




