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Комбинированный фильтр  в металлическом корпусе (искробезопасное исполнение)  обеспечивает защиту от органических газов и паров с температурой кипения как выше 65°, неорганических газов и паров (кроме монооксида углерода); кислых газов и паров, аммиака и его производных, аэрозолей концентрацией до 200 мг/м3 и выше.
Соединительная часть (горловина): резьба круглая 40х4 (ГОСТ 8762-75).
Класс защиты по вредным веществам:
- по органическим газам и парам - 2 (средней эффективности);
- по неорганическим газам и парам  - 1 (низкой эффективности);
- по кислым газам и парам кислот – 1(низкой эффективности);
- по аммиаку и его производным – 1 (низкой эффективности); 
-  по аэрозолям – 3 (высокой эффективности).
Время защитного действия по тест-веществам в условиях испытаний - согласно ГОСТ 12.4.235-2019.
Гарантийные срок хранения, не менее - 5,5 лет 
Срок годности: не более гарантийного срока хранения. 
Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, желтый, зелёный, белый.
Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской.
Упаковка:
	
	Ящик из гофрокартона № 469 (592*392*225 мм) - 30 шт.
Ящик из гофрокартона (465*230*230 мм) - 16 шт. / 6,5 кг.
Ящик ЯДДВП-1 (950*540*470 мм) - 63 шт. / 38 кг.



	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019. Заключение об искробезопасности материала фильтра.
	Для всех категорий работников при работе в производственных условиях, связанных с возможным выбросом вредных веществ. Используется в составе промышленных фильтрующих противогазов ДОТ.
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