Техническое описание Маски МАГ-4 


Панорамная полнолицевая в комплекте фильтрующих и изолирующих СИЗОД обеспечивает подачу очищенного воздуха к органам дыхания и одновременную защиту лица и глаз от воздействия вредных газов, паров и аэрозолей.

Маска имеет центральное резьбовое соединение для присоединения фильтра (исполнение КР 40x4,0 по ГОСТ 8762-75 для отечественных фильтров; исполнение КР 40x3,5 по ГОСТ Р 12.4.214-99 для отечественных и импортных фильтров).

Фильтры с массой менее 500 г присоединяются непосредственно к маске, с большей массой - через соединительную трубку.

Состав:
· панорамное стекло-корпус (по согласованию с потребителем допускаются следующие варианты комплектации маски в зависимости от покрытия стекла-корпуса:
– стекло-корпус с защитным покрытием, препятствующим запотеванию и механическому повреждению поверхности;
– стекло-корпус с защитным покрытием, препятствующим химическому и механическому повреждению поверхности.);
· силиконовый уплотнитель с двойным обтюратором;
· клапанная коробка с клапанами вдоха и выдоха;
· силиконовый подмасочник с клапанами вдоха; 
· мембрана для речевого общения;
· силиконовое пятиточечное оголовье для крепления маски на голове; 
· защитная пленка (дополнительная опция).
Технические характеристики:
· площадь поля зрения - более 80 %
· универсальный размер
· масса – не более 650 гр.

Дополнительные подтверждения испытаний масок с химически- и механически-стойким покрытием на повышенную прочность стекол (ГОСТ 12.4.253- 2013 (EN 166:2002) п.5.2.6), устойчивость к воздействию высокоскоростных частиц (среднеэнергетический удар (B) 120 м/с (5,9Дж)) (ГОСТ 12.4.253- 2013 (EN 166:2002) п.5.3.2), сопротивление поверхности защитного стекла маски разрушению мелкими частицами (гост 12.4.253- 2013 (EN 166:2002) п.5.4.1)

В случае необходимости маску дезинфицируют химическим методом в соответствии с Методическими указаниями МУ-287-113.

Применяется: в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°С до + 40°С.
· Температура хранения от - 50 до + 50°С
· Гарантийный срок хранения: 10 лет
· Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2)

