Респиратор фильтрующий UNIX 2100 марки А2В2Е2, 3 рост
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ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.296-2015, ТУ 2568-610-05795731-2013
Респиратор предназначен для защиты органов дыхания, лица  человека от паро- и газообразных вредных веществ, для подведения очищенного воздуха к органам дыхания.
[bookmark: _GoBack]Состав: полумаска изолирующая из силикона, два противогазовых фильтра марки А2В2Е2, сумка для ношения и хранения респиратора.
Полумаска состоит из силиконового корпуса полумаски, внутреннего каркаса, защитного экрана, рычага быстрого сброса полумаски на защитном экране, лепестка клапана выдоха и лепестков клапанов вдоха, наголовника, пряжек, тесьмы оголовья и шейной тесьмы. Выдох направлен вниз. Полумаска является полностью разборной: разбирается на экран с тесьмами, пряжками и  наголовником, силиконовый корпус и каркас. Лепестки клапанов вдоха и выдоха заменяемы.
Размер полумаски: 3 рост
Коэффициент подсоса под полумаску составляет не более: 2 %
Класс защиты по вредным веществам:
- по органическим газам и парам - 2 (средней эффективности), 0,5% объемного -концентрация вредных веществ в воздухе;
- по неорганическим газам и парам - 2 (средней эффективности), 0,5% объемного -концентрация вредных веществ в воздухе;
- по кислым газам и парам - 2 (средней эффективности), 0,5% объемного -концентрация вредных веществ в воздухе.
ГОСТ 12.4.235-2019 фильтр трапециевидной формы в пластмассовом  корпусе  должен обеспечивать защиту от органических газов и паров с температурой кипения выше 65ºС (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, спирты, анилин, тетраэтилсвинец, сероуглерод, нитросоединения бензола его гомологов и др.), от неорганических паров (фтор, хлор, бром, кроме монооксида углерода), от кислых газов и паров (диоксид серы, кислоты).
Соединительная часть: байонетное крепление совместимое с полумаской изолирующей 
Цветовое обозначение фильтра: коричневая, серая, желтая  полосы.
ВЗД фильтра по контрольному веществу, мин не менее: 
- циклогексан при конц. 17.5 мг/дм3 = 35
- хлор при конц 15,0 мг/дм3 - 20 мин,
- диоксид серы при конц 13,3 мг/дм3 - 20 мин
Сумка предназначена для хранения и ношения респиратора на поясе. Для ношения респиратора на поясе сумка снабжена поясным ремнем с пряжкой. Сумка выполнена из материала  прочного и эластичного, не впитывающего красители, воду, масла, не выгорающего на солнце.
Площадь поля зрения: не менее 70 %
Масса респиратора с фильтрами не более: 410 г
Температурный режим эксплуатации респиратора: от −40°С до +40°С.
Гарантийный срок хранения: 5 лет.
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