[bookmark: _Hlk43723870]ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ
(противогаз фильтрующий ГП-7 или эквивалент)


Закупаемый товар: противогаз фильтрующий ГП-7 или эквивалент.
Количество товара _____ штук.

Требования к безопасности и качеству
В целях исключения риска поставки фильтрующих противогазов ГП-7 (или эквивалент) ненадлежащего качества и подтверждения их соответствия требованиям технических условий и безопасного использования, контроль качества и приемка фильтрующих противогазов должны быть осуществлены военным представительством Министерства обороны Российской Федерации (далее – ВП МО РФ).

Требования к функциональным характеристикам
Фильтрующий противогаз ГП-7 (или эквивалент) (далее по тексту – фильтрующий противогаз) должен представлять собой средство индивидуальной защиты органов дыхания и глаз для работы и выхода из опасной атмосферы, характеризующейся наличием вредных и опасных факторов. Фильтрующий противогаз должен быть предназначен для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне.
В комплект каждой единицы фильтрующего противогаза должны входить:
1. Лицевая часть (маска).
2. [bookmark: _Hlk534206672]Комбинированный фильтр в металлическом корпусе.
3. Сумка фильтрующего противогаза для его хранения и переноски.
4. Комплект незапотевающих пленок в металлической коробке.
5. Шнуры прижимные для крепления незапотевающих пленок.
6. Манжеты утеплительные (не менее чем на 40% от выпущенной партии противогазов).
Допускаются иные комплектующие, если их наличие предусмотрено изготовителем.

Требования к техническим характеристикам
1. Масса фильтрующего противогаза, создающая нагрузку на голову (обусловленная лицевой частью и комбинированным фильтром) – не более 1,1 кг.
2. Сопротивление воздушному потоку фильтрующего противогаза при объемном расходе 30 дм3/мин – не более 200 Па.
3. Комплектующие фильтрующего противогаза должны иметь один типоразмер резьбовых соединений – резьба круглая с номинальным диаметром 40 мм и шагом 4 мм в соответствии с ГОСТ 8762-75.
4. Фильтрующий противогаз должен обеспечивать защиту от отравляющих веществ, аварийно-химически опасных веществ, радиоактивной пыли, бактериальных аэрозолей.
5. Срок хранения фильтрующих противогазов от изготовителя – не менее 12 лет с момента приемки партии ВП МО РФ, за исключением незапотевающих пленок с гарантийным сроком хранения не менее 7 лет.

Требования к качественным и эксплуатационным характеристикам
[bookmark: _Hlk535137135]Лицевая часть (маска) фильтрующего противогаза должна обеспечивать подачу очищенного воздуха в органы дыхания и закрывать лицо. Лицевая часть (маска) должна состоять из корпуса с обтюратором, отформованным за одно целое с корпусом, смотровых стекол, переговорного устройства, узлов клапана вдоха и выдоха, оголовья с лямками. 
Комбинированный фильтр фильтрующего противогаза должен обеспечивать защиту одновременно от газов, паров и аэрозолей. Корпус комбинированного фильтра должен быть выполнен из металла с целью гарантированного сохранения защитных свойств шихты и противоаэрозольного элемента в процессе эксплуатации и всего срока хранения, в том числе в условиях перепадов температур и влажности воздуха, а также обеспечения контроля сохранности фильтра с учетом положений приказа МЧС России от 27 мая 2003 года № 285 (2.9.12, осуществление проверки качества покраски; отсутствия коррозии, помятостей, пересыпания и высыпания шихты). На корпус должно быть нанесено лакокрасочное покрытие, сохранность которого свидетельствует о соблюдении правил хранения и отсутствия механического воздействия на фильтр. Фильтр должен быть герметичным в соответствии с методикой испытаний по ГОСТ 23223-78.
Сумка должна быть предназначена для хранения и ношения фильтрующего противогаза. Сумка должна иметь ремень для ношения на плече.
Незапотевающие пленки должны обеспечивать предохранение стекол очкового узла лицевой части (маски) от запотевания. Для обеспечения гарантированной сохранности свойств незапотевающих пленок в процессе всего срока хранения, в том числе в условиях перепадов температур и влажности воздуха они должны быть упакованы в металлическую коробку, герметизированную по линии разъема изоляционной лентой.
Манжеты утеплительные должны обеспечивать предохранение стекол очкового узла от замерзания при эксплуатации фильтрующего противогаза в условиях отрицательных температур воздуха.

Требования к маркировке
На внешнюю поверхность корпуса лицевой части (маски) методом формования должны быть нанесены: рост (размер) в обозначенном круге, условное обозначение изготовителя, дата изготовления (две последние цифры года – цифрами, квартал – точками). На поверхность пластины оголовья лицевой части (маски) должны быть нанесены: условное обозначение изготовителя, дата изготовления (две последние цифры года – цифрами, квартал – точками).
На боковую поверхность комбинированного фильтра должны быть нанесены: наименование и/или условное обозначение комбинированного фильтра, срок годности и/или дата изготовления, товарный знак и/или иное обозначение изготовителя. На дне фильтра в виде объемной маркировки должна быть нанесена дополнительная маркировка, указывающая на год изготовления (как минимум, две последние цифры года изготовления).

Требования к упаковке
Фильтрующие противогазы должны быть переданы заказчику в таре и/или упаковке. Фильтрующие противогазы должны быть затарены и/или упакованы способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. 

Требования к размерам
Поставляемая партия фильтрующих противогазов должна иметь следующее распределение по ростам (размерам) лицевых частей (масок): 1 рост – 40%, 2 рост – 40%, 3 рост – 20%.

Требования к дате изготовления и сопроводительным документам.
Поставляемые фильтрующие противогазы должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Фильтрующие противогазы должны быть изготовлены не ранее 2023 года.
Партия фильтрующих противогазов должна сопровождаться следующими документами:
1. Руководство по эксплуатации (техническое описание и инструкция) – не менее 1 штуки на тарное или упаковочное место.
2. Формуляр или паспорт на партию с заключением ВП МО РФ и заверенный печатью отдела изготовителя, ответственного за технический контроль – не менее 1 штуки на каждую поставляемую партию.
3. [bookmark: _Hlk534206693]Сертификат соответствия (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия согласно требованиям законодательства Российской Федерации и международных договоров) – не менее 1 штуки на всё количество поставляемых фильтрующих противогазов.
