Техническое описание маски МПГ ИЗОД Триплекс

Маска панорамная в комплекте фильтрующего промышленного или гражданского противогазов обеспечивает подачу очищенного воздуха к органам дыхания и одновременную защиту лица и глаз от отравляющих веществ, радиоактивной пыли и аэрозолей, биологических аэрозолей, аварийно-химически опасных веществ, а также от воздействия вредных веществ в виде газов, паров и аэрозолей (пыли, дыма, тумана), присутствующих в воздухе рабочей зоны производственных помещений.
Маска имеет центральное резьбовое соединение для присоединения фильтра (исполнение КР 40x4,0 по ГОСТ 8762-75 для отечественных фильтров; исполнение КР 40x3,5 по ГОСТ Р 12.4.214-99 для отечественных и импортных фильтров).
Фильтры с массой менее 500 г присоединяются непосредственно к маске, с большей массой - через соединительную трубку.
Состав:
· корпус сигнального ярко-желтого цвета;
· ударопрочное смотровое панорамное  стекло триплекс;
· резиновый обтюратор;
· клапанная коробка с клапанами вдоха и выдоха;
· силиконовый подмасочник сигнального ярко-желтого цвета; 
· два переговорных устройства;
· оголовье с пряжками сигнального ярко-желтого цвета.
Технические характеристики:
· категория – 2 (маска общего назначения)
· количество речевых диафрагм - 2
· минеральное смотровое стекло Триплекс с панорамным обзором;
· площадь поля зрения более 70 %;
· разборчивость речи – не менее 90%
· коэффициент подсоса масляного тумана - не более 0,0001%;
· количество размеров (ростов) корпуса – два: размер (рост) 1 и размер (рост) 2; - количество размеров подмасочника – три: малый (М), средний (С) и большой (Б);

В случае необходимости маску дезинфицируют химическим методом в соответствии с Методическими указаниями МУ-287-113.
Лицевая часть изготовлена из материалов не содержащих сплавы тяжелых металлов, которые в процессе эксплуатации могут привести к искрообразованию.
Применяется:  в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°С до + 40°С.
· Температура хранения от - 40 до + 40°С
· Гарантийный срок хранения: 13,5 лет
· Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2)

